**海南省民族博物馆展厅专用灯光升级改造项目预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 展柜小射灯 | 1. LED点光源射灯；
2. 光束角10-30调节；
3. 冷光源：（3800-4300K，±100K)灯具的显色指数≥85；
4. 照度≦50；

5.光源驱动直流0--350mA、3.3V，单灯功率为1.2W；6.散热好：灯体温度不高于26°；7.安装灵活，适用于不同柜体的柜内照明；8.灯具光斑大小可调，适用于不同大小的文物照明； | 137 | 盏 | 　 |
| 2 | 展柜洗墙灯 | 1.功率：15W；2.冷光源：（3800-4300K，±100K)灯具的显色指数≥85；3.灯具规格：150\*45\*50（MM）；4.低能耗：光源驱动直流0--500mA、15v，单灯功率最大为10W；5.散热： 灯体温度不高于26°；6.适用性强：安装灵活，适用于不同柜体的柜内照明；7.控制性灵活：外接无限控制盒，可以根据文物照明需要，调整亮度变化，可支持无线WIFI。 | 104 | 盏 | 偏光+驱动电源 |
| 3 | 小灯用驱动电源（预估） | 手动调光 | 15 | 套 | 　 |
| 4 | 灯槽 | 定制 | 60 | 米 | 　 |
| 5 | 独立柜灯箱板 | 定制 | 10 | 块 | 　 |
| 6 | 洗墙灯堵头 | 定制 | 104 | 个 | 　 |
| 7 | 小射灯堵头 | 定制 | 137 | 个 | 　 |
| 8 | 辅助材料 | 电源线，导轨等 | 1 | 套/批 | 　 |
| 登高设施租用 | 1 | 项 | 　 |
| 9 | 施工费用 | 交通费用 | 1 | 项 | 　 |
| 人工费 | 1 | 项 |  |
| **项目控制价：157263元** |