附件：

海南省民族博物馆采购摄影设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 相关参数 | 备注 |
| 1 | 相机机身 | 1 | 1. 像素：6000-7000万；   2.传感器：全画幅背照式Exmor R/RS CMOS，分辨率≥3300万像素；  3.对焦系统：相位检测对焦点≥759点，支持实时眼部追踪（人/动物）及视频实时追踪  4.视频性能：4K 30p/60p（无裁剪或超采样），10-bit色深，S-Log3/HLG模式；  5.连拍速度：≥10张/秒（带AF/AE追踪）；  6.防抖：机身5轴防抖（CIPA标准≥5.5级补偿效果）；  7.取景器：电子取景器（EVF）分辨率≥369万点；  8.显示屏：触摸屏，尺寸≥3.0英寸；  9.存储：双卡槽（兼容SD UHS-II或CFexpress Type A）；  10.续航：满电拍摄≥600张（CIPA标准）；  11.接口：HDMI Type-A/USB 3.2 Type-C/麦克风&耳机接口/Wi-Fi 5GHz&蓝牙。 |  |
| 2 | 镜头 | 1 | 1.焦距：24-70mm  2.画幅：全画幅  3.马达类型：XD线性马达X4  4.滤镜尺寸：82mm  5.对焦类型：内对焦（浮动） |  |
| 3 | 电池 | 2 | FZ100 |  |
| 4 | 存储卡 | 2 | 512G |  |
| 5 | 三脚架 | 1 | 相机配套三脚架 |  |